Додаток

до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

" 09 " квітня 2024 року № 220 .

Перелік виконаних підготовчих будівельних робіт з капітального ремонту підвального приміщення Чернігівського дошкільного навчального закладу № 68 «Пізнайко» Чернігівської міської ради Чернігівської області та майна, які передаються з оперативного управління виконавчого комітету Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 04062015) в оперативне управління управлінню освіти Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 02147598)

| № з/п | Опис | Од. вим. | Кіль-кість | Вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтні роботи, підлога | - | - | 640 531,59 |
| 1.1 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | м3 | 86,86 |
| 1.2 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 86,86 |
| 1.3 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | м2 | 488,4 |
| 1.4 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 16,1144 |
| 1.5 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 38,81 |
| 1.6 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | - | - |
| 1.7 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2  | м2 | 488,41 |
| 2 | Ремонтні роботи, стеля | - | - | 62 246,28 |
| 2.1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (зачищення панельних швів) | м2 | 19,13 |
| 2.2 | Протравлення цементної штукатуркинейтралізуючим розчином | м2 | 95,65 |
| 2.3 | Забивання тріщин у цегляних стінахцементним розчином | м | 380 |
| 3 | Ремонтні роботи, стіни | - | - | 326 832,55 |
| 3.1 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 365 |
| 3.2 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 365 |
| 3.3 | Улаштування каркасу при обштукатурюванні стін | м2 | 220 |
| 3.4 | Ґрунтування простих фасадів підфарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 250 |
| 4 | Ремонті роботи, перегородки | - | - | 285 896,06 |
| 4.1 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях | м3 | 6,93 |
| 4.2 | Улаштування залізобетоннихфундаментів загального призначенняоб'ємом до 5 м3 | м3 | 6,93 |
| 4.3 | Гідроізоляція стін, фундаментівгоризонтальна обклеювальна в 1 шар | м2 | 23,26 |
| 4.4 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 153,23 |
| 4.5 | Монтаж м/к перемичок | - | - |
| 5 | Ремонтні роботи, санвузол | - | - | 29 568,58 |
| 5.1 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | м3 | 5,4 |
| 5.2 | Ущільнення ґрунту пневматичнимитрамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 5,4 |
| 5.3 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | м2 | 21,74 |
| 5.4 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 0,7 |
| 5.5 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 1,92 |
| 5.6 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,06522 |
| 5.7 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | м2 | 21 |
| 5.8 | Забивання тріщин у цегляних стінахцементним розчином | м | 6,8 |
| 6 | Ремонтні роботи, тамбур | - | - | 10 244,54 |
| 6.1 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | м3 | 1,7 |
| 6.2 | Ущільнення ґрунту пневматичнимитрамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 1,7 |
| 6.3 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | м2 | 6,8 |
| 6.4 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 0,224 |
| 6.5 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,54 |
| 6.6 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,030281 |
| 6.7 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | м2 | 6,82 |
| 6.8 | Забивання тріщин у цегляних розчином | м | 9 |
| 7 | Ремонтні роботи, підсилення простінка | - | - | 1 426,09 |
| 7.1 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,01755 |
| 7.2 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,15 |
| 8 | Зовнішні роботи, відмостка та водостоки | - | - | 140 944,37 |
| 8.1 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм  | м2 | 69,3 |
| 8.2 | Забивання тріщин у цегляних стінахцементним розчином | м | 231,8 |
| 8.3 | Протравлення цементної штукатуркинейтралізуючим розчином | м2 | 234 |
| 8.4 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 234 |
| 8.5 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 1,36 |
| 8.6 | Улаштування відкритих бетонних лотків розміром 300х160 мм | м | 49 |
| 9 | Ремонтні роботи, побутова каналізація  | - | - | 11 714,55 |
| 9.1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 5 |
| 9.2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 10 |
| 9.3 | Установлення зливних лійок діаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 9.4 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | м3 | 1,19 |
| 9.5 | Ущільнення ґрунту пневматичнимитрамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 1,19 |
| 9.6 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,17 |
| 9.7 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,025 |
| 9.8 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0,42 |
| 10 | Витрати на відрядження, прибуток, адмінвитрати | - | - | 391 226,75 |
| 11 | Обладнання: вентиляція | - | - | 519 352,81 |
|  |  | ВСЬОГО: | 2 419 984,17 |

Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому Сергій ФЕСЕНКО