Додаток

до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

" 03 " грудня 2024 року № 804 .

Перелік матеріалів, які передаються з оперативного управління виконавчого комітету Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 04062015) в оперативне управління управлінню освіти Чернігівської міської ради

(код ЄДРПОУ 02147598)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Од. вим. | Кіль-ть | Ціна, грн. | Вартість, грн. |
| **Клас безпеки в Чернігівській гімназії № 7 Чернігівської міської ради**  **(проспект Перемоги 197, м. Чернігів)** |
| 1 | Aura Mattlatex 10 л (Фарба матова латексна) Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна матова біла | шт. | 3 | 1 153,07 | 3 459,21 |
| 2 | CERESIT СТ 17/10 Глибокопроникаюча ґрунтовка | шт. | 3 | 397,87 | 1 193,61 |
| 3 | Ceresit Штукатурка Цементна 25кг вид штукатурки: цементна; тип штукатурки: стартова; призначення: для зовнішніх та внутрішніх робіт; товщина шару, мм: до 20 мм за одне нанесення; властивості: вологостійка, морозостійка спосіб нанесення: ручний; вага, кг:25. | шт. | 22 | 139,47 | 3 068,34 |
| 4 | Фарба інтер'єрна акрилова 012 10 л Фарба інтер'єрна акрилова для стін і стель Основа: Акрилова, Водо-дисперсійна, Водоемульсійна, матова; Вид робіт: Для внутрішніх робіт Матеріал поверхні: Гіпсокартон, Поштукатурені поверхні; Фасування кг (л): 14; Колір: Білий; Розчинник: Вода; Час висихання, год: 2 години. | шт. | 3 | 845,47 | 2 536,41 |
| 5 | Шпаклівка НР Фініш MD (25 кг.) Knauf Штукатурка фінішна 1-5 мм, 25 кг Витрата: 0,9 кг/м2 при товщині шару 1 мм; В упаковці: 25 кг Склад: гіпсове в'яжуче з полімерними добавками; Водопотреба: 13,75 л - 16,25 л води на 25 кг сухої суміші; Товщина шару мінімальна: 1 мм, максимальна: 3 мм; Час використання суміші: 80 хвилин; Температура застосування: від +5°С до +30°С; Призначення: для тонкого шпаклювання стін та стель житлових приміщень із звичайною вологістю повітря; Призначення: фінішна; Основа: гіпсова | шт. | 10 | 328,14 | 3 281,40 |
| **Всього по гімназії № 7:** | **13 538,97** |
| **Клас безпеки в Чернігівській гімназії № 16 Чернігівської міської ради** **(вул. Шевченко 93, м. Чернігів)** |
| 1 | Лінолеум Grabo Fortis Steel 1674 (світло-сірий) 2м Комерційний лінолеум ширина 2м. Клас зносостійкості 34/43 Загальна товщина виробу, мм2 Загальна вага, кг/кв. м 2,8 Колір Steel (Сірий) | м2 | 27 | 742,22 | 20 039,94 |
| 2 | Aura Mattlatex 10л (Фарба матова латексна) Фарба інтер'єрна латексна водоемульсійна матова біла | шт. | 3 | 1 153,07 | 3 459,21 |
| 3 | CERESIT СТ 17/10 Глибокопроникаюча ґрунтовка | шт. | 3 | 397,87 | 1 193,61 |
| 4 | Ceresit Штукатурка Цементна 25кг вид штукатурки: цементна; тип штукатурки: стартова; призначення: для зовнішніх та внутрішніх робіт; товщина шару, мм: до 20 мм за одне нанесення; властивості: вологостійка, морозостійка спосіб нанесення: ручний; вага, кг:25. | шт. | 22 | 139,47 | 3 068,34 |
| 5 | Фарба інтер'єрна акрилова 012 10 л Фарба інтер'єрна акрилова для стін і стель Основа: Акрилова, Водо-дисперсійна, Водоемульсійна, матова; Вид робіт: Для внутрішніх робіт Матеріал поверхні: Гіпсокартон, Поштукатурені поверхні; Фасування кг (л): 14; Колір: Білий; Розчинник: Вода; Час висихання, год: 2 години. | шт. | 3 | 845,47 | 2 536,41 |
| 6 | Шпаклівка НР Фініш MD (25 кг.) Knauf Штукатурка фінішна 1-5 мм, 25 кг Витрата: 0,9 кг/м2 при товщині шару 1 мм; В упаковці: 25 кг Склад: гіпсове в'яжуче з полімерними добавками; Водопотреба: 13,75 л - 16,25 л води на 25 кг сухої суміші; Товщина шару мінімальна: 1 мм, максимальна: 3 мм; Час використання суміші: 80 хвилин; Температура застосування: від +5°С до +30°С; Призначення: для тонкого шпаклювання стін та стель житлових приміщень із звичайною вологістю повітря; Призначення: фінішна; Основа: гіпсова | шт. | 10 | 328,14 | 3 281,40 |
| 7 | Плита підвісної стелі 595\*595\*12мм (0,6\*0,6м) "Atlantica" з системою підвісу Плити стельові 595\*595\*12мм (0,6\*0,6м) з системою підвісу | м2 | 160 | 334,62 | 53 539,20 |
| **Всього по гімназії № 16:** | **87 118,11** |
| **ВСЬОГО:** | **100 657,08** |

Заступник міського голови Вікторія ПЕКУР