**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до проєкту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

«Про погодження проектної документації»

Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», проекти будівництва, що реалізуються за рахунок власних коштів державних та комунальних підприємств, незалежно від вартості проектів затверджуються такими підприємствами за погодженням з органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких вони належать, крім проектів будівництва, визначених пунктом 42 цього Порядку.

Комунальним підприємством «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради розроблено та затверджено в установленому порядку робочий проект на об’єкт будівництва з «Реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вулиці Глібова, вул. Леоніда Пашина від перехрестя з вулицею Красносільського до каналізаційної насосної станції КНС-5 в м. Чернігові».

Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМБУДКОНСАЛТІНГ» надано позитивний експертний звіт за № 59-К/23-РБК/ЕЗ від 24 квітня 2023 року щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом. Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 21 квітня 2023 року складає 297 488 206,00  грн.

Самопливний каналізаційний колектор по вулиці Глібова побудований у 1973 році із залізобетонних труб Д 700 мм та довжиною 2 270 м, які пролягають на глибині до 6,75 м від поверхні землі. Враховуючи агресивність стічних вод, що проходять каналізаційним колектором, бетонне зведення повністю зруйновано, наявні тріщини, сколи в бетоні, корозія арматури. Колектор повністю виробив свій термін експлуатації та перебуває в аварійному стані.

Проектом передбачається заміна залізобетонних труб Д 700 на труби двошарові профільовані марки КОРСИС ПРО SN 16 Д 1000/851 мм та ПЕ 100 SDR 11 Д 1000x90.8 мм, винесення ділянок каналізаційного колектору, що проходить по приватним земельним ділянкам за їх межі, переключення існуючих абонентів, повна заміна цегляних колодязів на залізобетонні, електрохімічний захист.

Будівництво передбачається впроваджувати за рахунок власних коштів підприємства.

Погодження проектної документації рішенням виконавчого комітету є прямою вимогою пункту 41 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560.

Директор

КП «Чернігівводоканал» Сергій МАЛЯВКО