Додаткова інформація

до проєкта рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури» № 32/VIIІ-\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Об’єкт передачі | Власність | Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| 1. | Зовнішні мережі водопостачання та каналізації до житлового будинку по вул. Любецькій, 114 у м. Чернігові | приватна | Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Масани 2» | 2022 | **Водопостачання:**  Зовнішня мережа водопостачання виконана шляхом двохтрубного і однотрубного прокладання під землею труб ПЕ 100 SDR11 PN16  Ø200 мм L=42,0 пог. м (дві труби),  Ø200 мм L=61,0 пог.м (одна труба),  збірні залізобетонні колодязі Ø2000 мм - 2 шт., Ø1500 мм - 2 шт.  Первісною та залишковю вартістю – 1 015 887,00грн.  **Каналізація:**  Зовнішня мережа каналізації прокладена під землею із труб ПВХ Ø200 мм L=124,0 пог. м, збірні залізобетонні колодязі Ø1000 мм - 5 шт.  Первісною та залишковою вартістю – 181 748,00 грн.  *Загальна первісна та залишкова вартість – 1 197 635,00 грн.* |
| 2. | Зовнішні мережі газопостачання до житлового будинку по вул. Любецькій, 114 у  м. Чернігові | приватна | Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Масани 2» | 2022 | Підземний газопровід високого тиску (від місця забезпечення потужності об’єкта до ШГРП) зі сталевих труб Ø76х3,5 мм L=5,0 пог.м;  надземний газопровід високого тиску зі сталевих труб Ø76х3,5 мм L=1,0 пог.м;  підземний газопровід низького тиску (від ШГРП до будинку) з поліетиленових труб Ø160х9,1 мм L=4,0 пог. м, Ø110х6,3 мм L=41,0 пог. м;  надземний газопровід низького тиску зі сталевих труб Ø108х4,0 мм L=2,0 пог. м, Ø159х4,5 мм L=0,5 пог. м;  встановлено шафовий газорегуляторний пункт (ШГРП).  Первісною та залишковою вартістю – 824 456,00грн. |
| 3. | Зовнішня мережа дощової каналізації до житлового будинку по  вул. Любецькій, 114 у м. Чернігові | приватна | Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Масани 2» | 2022 | Зовнішня мережа дощової каналізації прокладена під землею:  з труб НПВХ Ø160 мм L=57,0 пог. м, Ø315 мм L=98,0 пог. м, з труб КОРСИС Ø400 мм L=61,0 пог. м;  збірні залізобетонні колодязі Ø1000 мм - 5шт.;  збірні залізобетонні дощеприймальні колодязі Ø700 мм - 3 шт.  Первісною та залишковою вартістю – 214 262,00грн. |

Голова фонду комунального

майна Чернігівської міської ради Олексій ЄПІНІН