Додаток

до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

 «\_\_\_\_\_» грудня 2024 року №\_\_\_

Виконані ремонтні роботи приміщення по вул. Хлібопекарській, 24 а

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування ремонтних робіт | Одиниця виміру | Кількість | Вартість ремонтних робіт грн |
| 1. | Разом прямi витрати |  |  | 269 070,90 |
| 1.1 | Знімання засклених віконних рам | 100м2 | 0,431 | 1 883,36 |
| 1.2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт. | 0,09 | 1 124,22 |
| 1.3 | Знімання дерев’яних підвіконних дошок в кам’яних будівлях | 100м2 | 12,726 | 2 001,00 |
| 1.4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,431 | 4 095,62 |
| 1.5 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 43,1 | 171 596,62 |
| 1.6 | Пластина анкерна д/т вікон та дверей | шт. | 54 | 810,00 |
| 1.7 | Піна монтажна | л | 9,27 | 4 203,85 |
| 1.8 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,213 | 649,10 |
| 1.9 | Піна монтажна | л | 2,96 | 1 342,33 |
| 1.10 | Дошки підвіконні пластикові | м2 | 21,73 | 8 650,50 |
| 1.11 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100м | 0,213 | 739,04 |
| 1.12 | Відливи вікон | м | 22,365 | 5 807,52 |
| 1.13 | Шурупи самонарізні | шт. | 66 | 60,72 |
| 1.14 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,202 | 10 582,05 |
| 1.15 | Шпаклювання укосів шпаклівкою | 100м2 | 0,202 | 2 424,39 |
| 1.16 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 | 100м2 | 0,202 | 1 155,86 |
| 1.17 | Поліпшене фарбування полівінілаце-татними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,202 | 821,51 |
| 1.18 | Фарба водоемульсійна | кг | 12,726 | 2 539,35 |
| 1.19 | Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,087 | 1 174,38 |
| 1.20 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1 | 100м2 | 0,087 | 788,63 |
| 1.21 | Полівінілацетатне фарбування фасадів (укосів) з риштувань з підготовленням поверхні | 100м2 | 0,087 | 74,28 |
| 1.22 | Фарба водоемульсійна | кг | 3,3 | 658,48 |
| 1.23 | Демонтаж грат віконних сталевих | грати | 11 | 1 207,25 |
| 1.24 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | 100м2 | 0,431 | 3 890,78 |
| 1.25 | Установлення грат жалюзійних сталевих і закріпленням | грати | 11 | 4 881,25 |
| 1.26 | Навантаження сміття вручну | 1т | 3,254 | 395,75 |
| 1.27 | Перевезення сміття до 10 км | т | 3,254 | 410,15 |
| 1.28 | Знімання дверних полотен | 100м2 | 0,027 | 316,52 |
| 1.29 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 0,01 | 636,78 |
| 1.30 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 0,027 | 2 149,69 |
| 1.31 | Установлення дверних полотен зовнішніх крім балконних | шт | 0,01 | 1 000,48 |
| 1.32 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 2 | 719,96 |
| 1.33 | Вхідні двері вуличні Redfort Аризона стандарт плюс 1200х2040 мм | комп-лект | 1 | 19 311,74 |
| 1.34 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 0,017 | 2 692,64 |
| 1.35 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 0,017 | 494,23 |
| 1.36 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 0,017 | 173,71 |
| 1.37 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 6,12 | 79,93 |
| 1.38 | Поліпшене фарбування полівінілаце-татними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування мінеральною шпаклівкою | м2 | 0,017 | 1 115,65 |
| 1.39 | Шпаклювання стін (укосів) фасадів | м2 | 0,011 | 627,99 |
| 1.40 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 0,011 | 311,17 |
| 1.41 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 6,12 | 79,93 |
| 1.42 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні | м2 | 0,011 | 119,08 |
| 1.43 | (Демонтаж) установлення грат дверних сталевих з вивірянням і закріпленням | грати | 1 | 1 706,09 |
| 1.44 | Установлення грат дверних сталевих із закріпленням | грати | 1 | 2 559,83 |
| 1.45 | Навантаження сміття вручну | т | 0,6 | 287,49 |
| 1.46 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,6 | 720,00 |
| 2. | Загальновиробничі витрати | грн |  | 24 751,81 |
| 3. | Разом вартість ремонтних робіт | грн |  | 293 822,71 |
| 4. | Прибуток | грн |  | 4 717,98 |
| 5. | Адміністративні витрати | грн |  | 2 399,08 |
| 6. | Єдиний податок за ставкою 5% | грн |  | 53 742,34 |
| 7. | Всього витрат | грн |  | 354 682,11 |

Заступник міського голови –

керуючого справами виконкому Сергій ФЕСЕНКО