ДОДАТОК

до рішення виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року № \_\_\_\_

Нормативи питного водопостачання для споживачів комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Споживачі | Одиниця виміру | Норми витрат води, л/добу | | |
| загальна норма | холодної води | гарячої води |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Багатоквартині житлові будинки та гуртожитки: | 1 мешка-нець |  |  |  |
| 1.1 | - з водопроводом та каналізацією, без ванн та/або душу | ---#--- | 130 | 130 |  |
| 1.2 | - з водопроводом і каналізацією, з ваннами та/або душами , з водонагрівачами різних типів | ---#--- | 290 | 290 |  |
| 1.3 | - з водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), з ваннами та/або душами | ---#--- | 360 | 240 | 120 |
| 1.4 | - те ж саме при відсутності подавання гарячої води | ---#--- | 260 | 260 |  |
| 1.5 | - з водопроводом і каналізацією, без централізованого гарячого водопостачанням (ЦГВ), із загальними кухнями, без душових | ---#--- | 85 | 85 |  |
| 1.6 | - з водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), із загальними кухнями та душовими | ---#--- | 160 | 110 | 50 |
| 1.7 | - те ж саме при відсутності гарячої води | ---#--- | 120 | 120 |  |
| 1.8 | - з водопроводом і каналізацією, централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), із душовими при житлових кімнатах у кожній секції будинку | ---#--- | 205 | 125 | 80 |
| 1.9 | - те ж саме при відсутності гарячої води | ---#--- | 135 | 135 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Приватні та малоквартирні житлові будинки: | 1 мешка-нець |  |  |  |
| 2.1 | - з користуванням водою з вуличних водорозбірних колонок | ---#--- | 60 | 60 |  |
| 2.2 | - з користуванням водою з дворових водорозбірних колонок або водорозбірних кранів | ---#--- | 75 | 75 |  |
| 2.3 | - з водопроводом та каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом) без ванн та/або душу | ---#--- | 145 | 145 |  |
| 2.4 | - з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та/або душами, з водонагрівачами різних типів | ---#--- | 165 | 165 |  |
| 2.5 | - з водопроводом і каналізацією, з ваннами та/або душами, з водонагрівачами різних типів | ---#--- | 265 | 265 |  |
| 3. | Витрати води на утримання худоби: | на 1 голову |  |  |  |
| 3.1 | - корова | ---#--- | 80 | 80 |  |
| 3.2 | - молодняк великого рогатого скоту | ---#--- | 30 | 30 |  |
| 3.3 | - свиня доросла | ---#--- | 25 | 25 |  |
| 3.4 | - кінь | ---#--- | 80 | 80 |  |
| 4. | Витрати води на поливання: | 1м. кв. |  |  |  |
| 4.1 | - покриття із трави | ---#--- | 3 | 3 |  |
| 4.2 | - зелених насаджень, газонів та квітників | ---#--- | 6 | 6 |  |
| 4.3 | - теплиць ґрунтових зимових | ---#--- | 15 | 15 |  |
| 4.4 | - теплиць стелажних зимових | ---#--- | 6 | 6 |  |
| 4.5 | - парників усіх типів | ---#--- | 6 | 6 |  |
| 4.6 | - утепленого ґрунту | ---#--- | 6 | 6 |  |
| 4.7 | - присадибної ділянки | ---#--- | 6 | 6 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітка 1.** | До водонагрівачів різних типів відносяться: газові електро-, водонагрівачі проточні або бойлери, водопідігрівачі на твердому паливі. |
| **Примітка 2.** | У випадку, коли за адресою споживача відсутні чи незареєстровані належним чином індивідуальні прилади обліку і в його помешканні не зареєстровано жодної особи, нарахування за послуги водопостачання та водовідведення проводити на 1 особу. |
| **Примітка 3.** | Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання. Кількість поливань за добу приймати одне. Планова кількість днів поливання посадок у відкритому грунті - 90 днів на рік. Період застосування норми на поливання насаджень на присадибних ділянках – з квітня по серпень. |
| **Примітка 4.** | Громадянам міста, які мають в особистому користуванні присадибні ділянки, дозволяється використовувати воду з міського водопроводу на поливання з 23-00 год. до 6-00 год. без використання шлангів, не перевищуючи норми витрат води. |

Секретар міської ради В. Е. Бистров